{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Наклонные вертикальные жалюзи","Сложные наклонные жалюзи №1","Сложные наклонные жалюзи №2","Наклонные мультифактуры"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Наклонные вертикальные жалюзи","index":0,"n_rows":94,"n_cols":15,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,3,13,4],[0,0,0,11],[1,9,3,11],[1,0,1,1],[2,6,2,7],[3,6,3,7],[1,6,1,8]]}
["Расчет наклонных вертикальных жалюзи, v2.00"]
["Ввод начальных параметров",null,null,null,null,null,"Расчет нижней ширины",null,null,"Для этого расчета должны \nбыть заданы высоты (слева)"]
["h1 высота большая, м",1.32,null,null,null,null,"Длина карниза d2, м",null,2.2679999999999998]
["h2 высота меньшая,м",0.1,null,null,null,null,"Ширина нижняя d1, м",null,{"$f":"SQRT(I3^2-(B3-B4)^2)","v":1.9119163161603072}]
["d1 ширина нижняя, м",2.06]
["d2, длина карниза, м",{"$f":"ROUND(SQRT(((B3-B4)*(B3-B4)+B5*B5)),3)","v":2.3940000000000001},null,"Количество ламелей, шт",{"$f":"CEILING(12.5*B6,1)","v":30}]
["b крепеж жесткий, м",0.04]
["c, крепеж подвижный, м ",1.4999999999999999E-2]
["угол β, рад, наклон карниза",{"$f":"ATAN((B3-B4)/B5)","v":0.5346889039760393},null,null,null,null,null,"d2"]
["угол β, град, наклон карниза",{"$f":"DEGREES(B9)","v":30.635417550302794},null,"Проверка угла β",{"$f":"IF(B10<=55,\"Нормально\",\"Недопустимо\")","v":"Нормально"}]
["угол α, град (зависит от β)",{"$f":"90-B10","v":59.36458244969721}]
["угол α, рад",{"$f":"RADIANS(B11)","v":1.0361074228188574}]
["a, высота, м (зависит от α)",{"$f":"B7*SIN(B12)","v":3.4417087886548015E-2}]
["№ ламели","Длина ламели, м","Тип ткани","Данные для станка VB-3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Смещение по карнизу"]
[1,{"$f":"B3-O15*SIN(B9)-B13-B8","v":1.2501999765689917},1,"Количество ламелей",{"$f":"E6","v":30},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.04]
[2,{"$f":"$B$3-O16*SIN($B$9)-$B$13-$B$8","v":1.2094341054800708},1,"Высота большая",{"$f":"B15-0.044","v":1.2061999765689917},null," ",null,null,null,"  h1",null,null,null,0.12]
[3,{"$f":"$B$3-O17*SIN($B$9)-$B$13-$B$8","v":1.1686682343911499},1,"Высота малая",{"$f":"VLOOKUP(E15,$A$15:$B$94,2,0)-0.044","v":2.3989714990284239E-2},"h2  ",null,null,null,null,null,null,null,null,0.2]
[4,1.1279023633022289,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.28000000000000003]
[5,1.087136492213308,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.36]
[6,1.0463706211243871,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.44]
[7,1.0056047500354661,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.52]
[8,0.96483887894654508,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6]
[9,0.92407300785762392,1,null,null,null,null,null,null,null,"1-я ламель",null,null,null,0.68]
[10,0.88330713676870298,1,null,null,null,null," d1",null,null,null,null,null,null,0.76]
[11,0.84254126567978227,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.84]
[12,0.80177539459086111,1,null,null,null,"Мотор или механизм управления могут быть",null,null,null,null,null,null,null,0.92]
[13,0.76100952350194018,1,null,null,null,"с любой стороны.",null,null,null,null,null,null,null,1]
[14,0.72024365241301924,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.08]
[15,0.67947778132409831,1,null,null,null,"Угол β: ","55 гр. max",null,null,null,null,null,null,1.1599999999999999]
[16,0.63871191023517737,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.24]
[17,0.59794603914625644,1,null,null,null,"Держатели ламелей всегда двусоставные",null,null,null,null,null,null,null,1.32]
[18,0.5571801680573355,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4]
[19,0.51641429696841457,1,null,null,null,"Рассчитанные высоты ламелей являются актуальными ",null,null,null,null,null,null,null,1.48]
[20,0.47564842587949357,1,null,null,null,"только для производства AMIGO GROUP",null,null,null,null,null,null,null,1.56]
[21,0.43488255479057275,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.64]
[22,0.3941166837016517,1,null,null,null,"Высота ламели реальная с держателем = Длина расч. - 2,5 см",null,null,null,null,null,null,null,1.72]
[23,0.35335081261273077,1,null,null,null,"Высота ткани (как с обычным держателем) = Длина расч. - 4 см",null,null,null,null,null,null,null,1.8]
[24,0.31258494152380994,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.88]
[25,0.2718190704348889,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.96]
[26,0.23105319934596796,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.04]
[27,0.19028732825704703,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.12]
[28,0.14952145716812587,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2000000000000002]
[29,0.10875558607920517,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2799999999999998]
[30,6.7989714990284236E-2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.36]
[31,2.7223843901363301E-2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.44]
[32,-1.3542027187557634E-2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.52]
[33,-5.4307898276478792E-2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.6]
[34,-9.5073769365399727E-2,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.68]
[35,-0.13583964045432045,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.76]
[36,-0.17660551154324139,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.84]
[37,-0.21737138263216232,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.92]
[38,-0.25813725372108326,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[39,-0.29890312481000442,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.08]
[40,-0.33966899589892535,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.16]
[41,-0.38043486698784629,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.24]
[42,-0.421200738076767,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.32]
[43,-0.46196660916568794,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.4]
[44,-0.50273248025460904,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.48]
[45,-0.54349835134352997,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.56]
[46,-0.58426422243245091,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.64]
[47,-0.62503009352137184,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.72]
[48,-0.66579596461029256,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8]
[49,-0.70656183569921371,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.88]
[50,-0.74732770678813443,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.96]
[51,-0.78809357787705581,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.04]
[52,-0.82885944896597674,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.12]
[53,-0.86962532005489768,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.2]
[54,-0.91039119114381861,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.28]
[55,-0.95115706223273955,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.3600000000000003]
[56,-0.99192293332166048,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.4400000000000004]
[57,-1.0326888044105809,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5199999999999996]
[58,-1.0734546754995018,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5999999999999996]
[59,-1.1142205465884227,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.68]
[60,-1.1549864176773437,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.76]
[61,-1.195752288766265,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.84]
[62,-1.236518159855186,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.92]
[63,-1.2772840309441069,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5]
[64,-1.3180499020330279,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.08]
[65,-1.3588157731219488,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.16]
[66,-1.3995816442108697,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.24]
[67,{"$f":"$B$3-O81*SIN($B$9)-$B$13-$B$8","v":-1.4403475152997907},1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.32]
[68,-1.4811133863887116,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4]
[69,-1.5218792574776325,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.48]
[70,-1.562645128566553,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.56]
[71,-1.6034109996554744,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.64]
[72,-1.6441768707443953,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.72]
[73,-1.6849427418333163,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.8]
[74,-1.7257086129222372,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.88]
[75,-1.7664744840111581,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.96]
[76,-1.8072403551000791,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.04]
[77,-1.848006226189,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.12]
[78,-1.8887720972779209,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.2]
[79,-1.9295379683668419,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.28]
[80,-1.9703038394557628,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.36]

{"sheet":"Сложные наклонные жалюзи №1","index":1,"n_rows":99,"n_cols":18,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,15,0,19],[0,0,0,1]]}
["Ввод начальных параметров",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Вспомогательные расчеты"]
["h1 высота большая, м",2.02,null," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Длина без нижн. тр.","Смещение по карнизу","Проекция смещения по карнизу"]
["h2 высота меньшая, м",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$B$9-Q3*SIN($B$13)-$B$17-$B$12","v":-1794.9545587519533},0.04,{"$f":"Q3*COS($B$13)","v":2.8969682104912683E-5}]
["d1 ширина, м",1.3,null,null,null,null,null,null,"d2",null,null,null,"  h11",null,null,-1794.8745587729343,0.12,8.6909046314738046E-5]
["d3, длина по низу, м",1797,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1794.7945587939153,0.2,1.4484841052456342E-4]
["d2, длина карниза, м",{"$f":"SQRT(B4^2+B8^2)","v":1794.9800005291766},null,"Количество ламелей, шт",{"$f":"CEILING(12.5*B6,1)","v":22438},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1794.7145588148965,0.28000000000000003,2.0278777473438879E-4]
["h12, м",{"$f":"SQRT(B5^2-B4^2)","v":1796.9995297717805},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1794.6345588358774,0.36,2.6072713894421414E-4]
["h11, м",{"$f":"B2-B7-B3","v":-1794.9795297717806},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1794.5545588568586,0.44,3.1866650315403954E-4]
["h2+h11, м",{"$f":"B3+B8","v":-1794.9795297717806},null,null,null,null,null,null,null," d1",null,null,null,null,null,-1794.4745588778396,0.52,3.7660586736386488E-4]
["Угол g, рад",{"$f":"ASIN(B4/B5)","v":7.2342799854874164E-4},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1794.3945588988206,0.6,4.3454523157369023E-4]
["b крепеж жесткий, м",0.04,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1794.3145589198018,0.68,4.9248459578351569E-4]
["c, крепеж подвижный, м ",1.4999999999999999E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1794.2345589407828,0.76,5.5042395999334098E-4]
["угол β, рад, наклон карниза",{"$f":"ATAN((B9-B3)/B4)","v":-1.5700720846789598},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1794.1545589617638,0.84,6.0836332420316627E-4]
["угол β, град, наклон карниза",{"$f":"DEGREES(B13)","v":-89.958503983411191},null,"Проверка угла β",{"$f":"IF(B14<=55,\"Нормально\",\"Недопустимо\")","v":"Нормально"},null,null,null,null,null,null,null,"  h1",null,null,-1794.074558982745,0.92,6.6630268841299178E-4]
["угол α, град (зависит от β)",{"$f":"90-B14","v":179.95850398341119},null,null,null,null,"h2    ",null,null,null,null,null,null,null,null,-1793.994559003726,1,7.2424205262281707E-4]
["угол α, рад",{"$f":"RADIANS(B15)","v":3.1408684114738561},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1793.9145590247072,1.08,7.8218141683264247E-4]
["a, высота, м (зависит от α)",{"$f":"B11*SIN(B16)","v":2.8969682104924016E-5},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1793.8345590456881,1.1599999999999999,8.4012078104246776E-4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1793.7545590666691,1.24,8.9806014525229316E-4]
["№ ламели","Длина ламели, м",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1793.6745590876503,1.32,9.5599950946211856E-4]
[1,{"$f":"P3+(($B$4-R3)/TAN($B$10))","v":2.0049260158882589},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1793.5945591086313,1.4,1.0139388736719439E-3]
[2,2.0048359870302193,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1793.5145591296125,1.48,1.0718782378817693E-3]
[3,2.0047459581719522,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1793.4345591505935,1.56,1.1298176020915947E-3]
[4,2.0046559293136852,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1793.3545591715745,1.64,1.1877569663014198E-3]
[5,2.0045659004554182,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  h12",null,null,-1793.2745591925557,1.72,1.2456963305112452E-3]
[6,2.0044758715971511,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1793.1945592135366,1.8,1.3036356947210709E-3]
[7,2.0043858427391115,null,null,null,null,null,null,null," d3",null,null,null,null,null,-1793.1145592345176,1.88,1.361575058930896E-3]
[8,2.0042958138808444,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1 ламель",null,null,null,-1793.0345592554988,1.96,1.4195144231407214E-3]
[9,2.0042057850225774,null,null,null,null,"Мотор или механизм управления расположен ",null,null,null,null,null,null,null,null,-1792.9545592764798,2.04,1.4774537873505468E-3]
[10,2.0041157561643104,null,null,null,null,"всегда в нижней части карниза",null,null,null,null,null,null,null,null,-1792.874559297461,2.12,1.5353931515603722E-3]
[11,2.0040257273062707,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1792.794559318442,2.2000000000000002,1.5933325157701976E-3]
[12,2.0039356984477763,null,null,null,null,"Угол β: ","55 гр. max",null,null,null,null,null,null,null,-1792.714559339423,2.2799999999999998,1.6512718799800228E-3]
[13,2.0038456695897366,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1792.6345593604042,2.36,1.7092112441898482E-3]
[14,2.0037556407310149,null,null,null,null,"Держатели ламелей всегда двусоставные",null,null,null,null,null,null,null,null,-1792.5545593813852,2.44,1.7671506083996736E-3]
[15,2.0036656118732026,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1792.4745594023661,2.52,1.825089972609499E-3]
[16,2.0035755830147082,null,null,null,null,"Рассчитанные высоты ламелей являются актуальными ",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$B$9-Q35*SIN($B$13)-$B$17-$B$12","v":-1792.3945594233473},2.6,{"$f":"Q35*COS($B$13)","v":1.8830293368193244E-3}]
[17,2.0034855541564411,null,null,null,null,"только для производства AMIGO GROUP",null,null,null,null,null,null,null,null,-1792.3145594443283,2.68,1.9409687010291498E-3]
[18,2.0033955252984015,null,null,null,null,"Высота ламели реальная с держателем = Длина расч. - 2,5 см",null,null,null,null,null,null,null,null,-1792.2345594653095,2.76,1.998908065238975E-3]
[19,2.0033054964399071,null,null,null,null,"Высота ткани (как с обычным держателем) = Длина расч. - 4 см",null,null,null,null,null,null,null,null,-1792.1545594862905,2.84,2.0568474294488004E-3]
[20,2.0032154675818674,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1792.0745595072715,2.92,2.1147867936586258E-3]
[21,2.0031254387236004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1791.9945595282527,3,2.1727261578684512E-3]
[22,2.0030354098653333,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1791.9145595492337,3.08,2.2306655220782766E-3]
[23,2.0029453810070663,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1791.8345595702147,3.16,2.288604886288102E-3]
[24,2.0028553521490267,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1791.7545595911959,3.24,2.3465442504979274E-3]
[25,2.0027653232905323,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1791.6745596121768,3.32,2.4044836147077524E-3]
[26,2.0026752944324926,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1791.594559633158,3.4,2.4624229789175778E-3]
[27,2.0025852655739982,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1791.514559654139,3.48,2.5203623431274032E-3]
[28,2.0024952367159585,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1791.43455967512,3.56,2.578301707337229E-3]
[29,2.0024052078579189,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1791.3545596961012,3.64,2.6362410715470544E-3]
[30,2.0023151789991971,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1791.2745597170822,3.72,2.6941804357568798E-3]
[31,2.0022251501413848,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1791.1945597380632,3.8,2.7521197999667048E-3]
[32,2.0021351212828904,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1791.1145597590444,3.88,2.8100591641765302E-3]
[33,{"$f":"P35+(($B$4-R35)/TAN($B$10))","v":2.0020450924246234},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1791.0345597800253,3.96,2.8679985283863556E-3]
[34,2.0019550635663563,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1790.9545598010066,4.04,2.925937892596181E-3]
[35,2.0018650347080893,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1790.8745598219875,4.12,2.9838772568060064E-3]
[36,2.0017750058498223,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1790.7945598429685,4.2,3.0418166210158318E-3]
[37,2.0016849769917826,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1790.7145598639497,4.28,3.0997559852256572E-3]
[38,2.0015949481335156,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1790.6345598849307,4.3600000000000003,3.1576953494354826E-3]
[39,2.0015049192752485,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1790.5545599059119,4.4400000000000004,3.215634713645308E-3]
[40,2.0014148904172089,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1790.4745599268929,4.5199999999999996,3.2735740778551329E-3]
[41,2.0013248615587145,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1790.3945599478739,4.5999999999999996,3.3315134420649583E-3]
[42,2.0012348327006748,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1790.3145599688551,4.68,3.3894528062747837E-3]
[43,2.0011448038421804,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1790.234559989836,4.76,3.4473921704846091E-3]
[44,2.0010547749841407,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1790.154560010817,4.84,3.5053315346944345E-3]
[45,2.0009647461256463,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1790.0745600317982,4.92,3.5632708989042599E-3]
[46,2.0008747172676067,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1789.9945600527792,5,3.6212102631140853E-3]
[47,2.0007846884091123,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1789.9145600737604,5.08,3.6791496273239107E-3]
[48,2.0006946595510726,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$B$9-Q67*SIN($B$13)-$B$17-$B$12","v":-1789.8345600947414},5.16,{"$f":"Q67*COS($B$13)","v":3.7370889915337361E-3}]
[49,2.0006046306928056,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1789.7545601157224,5.24,{"$f":"Q68*COS($B$13)","v":3.7950283557435615E-3}]
[50,2.0005146018345386,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1789.6745601367036,5.32,3.8529677199533869E-3]
[51,2.0004245729762715,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1789.5945601576846,5.4,3.9109070841632128E-3]
[52,2.0003345441180045,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1789.5145601786655,5.48,3.9688464483730382E-3]
[53,2.0002445152599648,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1789.4345601996467,5.56,4.0267858125828627E-3]
[54,2.0001544864014704,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1789.3545602206277,5.64,4.0847251767926881E-3]
[55,2.0000644575434308,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1789.2745602416089,5.72,4.1426645410025135E-3]
[56,1.9999744286849364,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1789.1945602625899,5.8,4.2006039052123389E-3]
[57,1.9998843998268967,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1789.1145602835709,5.88,4.2585432694221643E-3]
[58,1.9997943709686297,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1789.0345603045521,5.96,4.3164826336319897E-3]
[59,1.9997043421103626,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1788.9545603255331,6.04,4.3744219978418151E-3]
[60,1.999614313252323,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1788.874560346514,6.12,4.4323613620516405E-3]
[61,1.9995242843940559,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1788.7945603674953,6.2,4.4903007262614659E-3]
[62,1.9994342555357889,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1788.7145603884762,6.28,4.5482400904712913E-3]
[63,1.9993442266772945,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1788.6345604094574,6.36,4.6061794546811167E-3]
[64,1.9992541978190275]
[65,{"$f":"P67+(($B$4-R67)/TAN($B$10))","v":1.9991641689607604}]
[66,1.9990741401027208]
[67,1.9989841112442264]
[68,1.9988940823861867]
[69,1.9988040535279197]
[70,1.9987140246696526]
[71,1.998623995811613]
[72,1.9985339669531186]
[73,1.9984439380950789]
[74,1.9983539092368119]
[75,1.9982638803785449]
[76,1.9981738515200504]
[77,1.9980838226622382]
[78,1.9979937938035164]
[79,1.9979037649454767]
[80,1.9978137360869823]

{"sheet":"Сложные наклонные жалюзи №2","index":2,"n_rows":98,"n_cols":18,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,15,0,19],[0,0,0,1]]}
["Ввод начальных параметров",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Вспомогательные расчеты"]
["h1 высота с большей ст., м",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Длина без нижн. тр.","Смещение по карнизу","Проекция смещения по карнизу"]
["h2 высота с меньшей ст., м",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$B$2-Q3*SIN($B$12)-$B$16-$B$11","v":1.9405698717938102},0.04,{"$f":"Q3*COS($B$12)","v":3.9721946375372401E-2}]
["d1 ширина, м",1,null,null,null,null,null,null,"d2",null,null,null,"  h11",null,null,1.9311535081321753,0.12,0.1191658391261172]
["d3, длина по низу, м",1.0069999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9217371444705404,0.2,0.19860973187686201]
["d2, длина карниза, м",{"$f":"SQRT(B4^2+B8^2)","v":1.0069999999999999},null,"Количество ламелей, шт",{"$f":"CEILING(12.5*B6,1)","v":13},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9123207808089056,0.28000000000000003,0.2780536246276068]
["h12, м",{"$f":"SQRT(B5^2-B4^2)","v":0.11852847759082943},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9029044171472707,0.36,0.35749751737835156]
["h11, м",{"$f":"B2-B3+B7","v":0.11852847759082943},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8934880534856358,0.44,0.43694141012909637]
["Угол g, рад",{"$f":"ASIN(B4/B5)","v":1.4528182856126834},null,null,null,null,null,null,null," d1",null,null,null,null,null,1.8840716898240009,0.52,0.51638530287984119]
["b крепеж жесткий, м",0.04,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.874655326162366,0.6,0.59582919563058601]
["c, крепеж подвижный, м ",1.4999999999999999E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8652389625007308,0.68,0.67527308838133082]
["угол β, рад, наклон карниза",{"$f":"ATAN((B8)/B4)","v":0.11797804118221329},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  h1",null,null,1.8558225988390959,0.76,0.75471698113207564]
["угол β, град, наклон карниза",{"$f":"DEGREES(B12)","v":6.7596438349614392},null,"Проверка угла β",{"$f":"IF(B13<=55,\"Нормально\",\"Недопустимо\")","v":"Нормально"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8464062351774611,0.84,0.83416087388282034]
["угол α, град (зависит от β)",{"$f":"90-B13","v":83.240356165038563},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8369898715158262,0.92,0.91360476663356527]
["угол α, рад",{"$f":"RADIANS(B14)","v":1.4528182856126832},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8275735078541913,1,0.99304865938430997]
["a, высота, м (зависит от α)",{"$f":"B10*SIN(B15)","v":3.9721946375372401E-2},null,null,null,null,"h2  ",null,null,null,null,null,null,null,null,1.8181571441925564,1.08,1.0724925521350548]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8087407805309215,1.1599999999999999,1.1519364448857994]
["№ ламели","Длина ламели, м",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7993244168692866,1.24,1.2313803376365444]
[1,{"$f":"P3+((R3)/TAN($B$9))","v":1.9452780536246277},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7899080532076517,1.32,1.3108242303872892]
[2,1.9452780536246277,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7804916895460168,1.4,1.3902681231380338]
[3,1.9452780536246277,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7710753258843819,1.48,1.4697120158887786]
[4,1.9452780536246277,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.761658962222747,1.56,1.5491559086395237]
[5,1.9452780536246277,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7522425985611121,1.64,1.6285998013902683]
[6,1.9452780536246277,null,null,null,null,"  h12",null,null,null,null,"1 ламель",null,null,null,1.742826234899477,1.72,1.7080436941410131]
[7,1.9452780536246277,null,null,null,null,null,null,null," d3",null,null,null,null,null,1.7334098712378421,1.8,1.7874875868917579]
[8,1.9452780536246277,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7239935075762072,1.88,1.8669314796425027]
[9,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7145771439145723,1.96,1.9463753723932475]
[10,1.9452780536246275,null,null,null,null,"Мотор или механизм управления расположен ",null,null,null,null,null,null,null,null,1.7051607802529374,2.04,2.0258192651439924]
[11,1.9452780536246275,null,null,null,null,"всегда в нижней части карниза",null,null,null,null,null,null,null,null,1.6957444165913025,2.12,2.1052631578947372]
[12,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6863280529296676,2.2000000000000002,2.184707050645482]
[13,1.9452780536246275,null,null,null,null,"Угол β: ","55 гр. max",null,null,null,null,null,null,null,1.6769116892680327,2.2799999999999998,2.2641509433962264]
[14,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6674953256063978,2.36,2.3435948361469716]
[15,1.9452780536246275,null,null,null,null,"Держатели ламелей всегда двусоставные",null,null,null,null,null,null,null,null,1.6580789619447629,2.44,2.4230387288977164]
[16,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.648662598283128,2.52,2.5024826216484612]
[17,1.9452780536246275,null,null,null,null,"Рассчитанные высоты ламелей являются актуальными ",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$B$2-Q35*SIN($B$12)-$B$16-$B$11","v":1.6392462346214931},2.6,{"$f":"Q35*COS($B$12)","v":2.5819265143992061}]
[18,1.9452780536246275,null,null,null,null,"только для производства AMIGO GROUP",null,null,null,null,null,null,null,null,1.6298298709598582,2.68,2.6613704071499509]
[19,1.9452780536246275,null,null,null,null,"Высота ламели реальная с держателем = Длина расч. - 2,5 см",null,null,null,null,null,null,null,null,1.6204135072982233,2.76,2.7408142999006953]
[20,1.9452780536246277,null,null,null,null,"Высота ткани (как с обычным держателем) = Длина расч. - 4 см",null,null,null,null,null,null,null,null,1.6109971436365884,2.84,2.8202581926514401]
[21,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6015807799749535,2.92,2.8997020854021849]
[22,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5921644163133186,3,2.9791459781529301]
[23,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5827480526516835,3.08,3.058589870903675]
[24,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5733316889900486,3.16,3.1380337636544198]
[25,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5639153253284137,3.24,3.2174776564051646]
[26,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5544989616667788,3.32,3.296921549155909]
[27,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5450825980051439,3.4,3.3763654419066538]
[28,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.535666234343509,3.48,3.4558093346573986]
[29,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5262498706818741,3.56,3.5352532274081434]
[30,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5168335070202392,3.64,3.6146971201588882]
[31,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5074171433586043,3.72,3.6941410129096335]
[32,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4980007796969694,3.8,3.7735849056603779]
[33,{"$f":"P35+((R35)/TAN($B$9))","v":1.9452780536246275},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4885844160353345,3.88,3.8530287984111227]
[34,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4791680523736994,3.96,3.9324726911618675]
[35,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4697516887120645,4.04,4.0119165839126127]
[36,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4603353250504296,4.12,4.0913604766633576]
[37,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4509189613887947,4.2,4.1708043694141024]
[38,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4415025977271598,4.28,4.2502482621648472]
[39,1.9452780536246272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4320862340655249,4.3600000000000003,4.329692154915592]
[40,1.9452780536246272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.42266987040389,4.4400000000000004,4.4091360476663368]
[41,1.9452780536246272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4132535067422551,4.5199999999999996,4.4885799404170807]
[42,1.9452780536246272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4038371430806202,4.5999999999999996,4.5680238331678256]
[43,1.9452780536246272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3944207794189853,4.68,4.6474677259185704]
[44,1.9452780536246272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3850044157573504,4.76,4.7269116186693152]
[45,1.9452780536246272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3755880520957156,4.84,4.80635551142006]
[46,1.9452780536246272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3661716884340807,4.92,4.8857994041708048]
[47,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3567553247724458,5,4.9652432969215496]
[48,1.9452780536246272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3473389611108109,5.08,5.0446871896722945]
[49,1.9452780536246275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$B$2-Q67*SIN($B$12)-$B$16-$B$11","v":1.337922597449176},5.16,{"$f":"Q67*COS($B$12)","v":5.1241310824230393}]
[50,1.945278053624627,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3285062337875411,5.24,5.2035749751737841]
[51,1.9452780536246272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.319089870125906,5.32,5.2830188679245289]
[52,1.9452780536246272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3096735064642711,5.4,5.3624627606752746]
[53,1.9452780536246272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3002571428026362,5.48,5.4419066534260194]
[54,1.9452780536246272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2908407791410015,5.56,5.5213505461767634]
[55,1.9452780536246272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2814244154793664,5.64,5.6007944389275082]
[56,1.9452780536246272,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2720080518177315,5.72,5.680238331678253]
[57,1.945278053624627,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2625916881560966,5.8,5.7596822244289978]
[58,1.945278053624627,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2531753244944617,5.88,5.8391261171797426]
[59,1.945278053624627,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2437589608328268,5.96,5.9185700099304874]
[60,1.945278053624627,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2343425971711917,6.04,5.9980139026812322]
[61,1.945278053624627,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2249262335095568,6.12,6.0774577954319771]
[62,1.945278053624627,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2155098698479219,6.2,6.1569016881827219]
[63,1.945278053624627,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.206093506186287,6.28,6.2363455809334667]
[64,1.945278053624627,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1966771425246521,6.36,6.3157894736842115]
[65,{"$f":"P67+((R67)/TAN($B$9))","v":1.9452780536246272}]
[66,1.9452780536246272]
[67,1.945278053624627]
[68,1.945278053624627]
[69,1.945278053624627]
[70,1.9452780536246272]
[71,1.945278053624627]
[72,1.945278053624627]
[73,1.945278053624627]
[74,1.945278053624627]
[75,1.945278053624627]
[76,1.9452780536246268]
[77,1.9452780536246268]
[78,1.945278053624627]
[79,1.945278053624627]
[80,1.945278053624627]

{"sheet":"Наклонные мультифактуры","index":3,"n_rows":93,"n_cols":16,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,2,11],[0,0,0,1],[1,6,1,7],[2,6,2,7],[0,6,0,8]]}
["Ввод начальных параметров",null,null,null,null,null,"Расчет нижней ширины",null,null,"Для этого расчета должны \nбыть заданы высоты (слева)"]
["h1 высота большая, м",1.9,null,null,null,null,"Длина карниза d2, м",null,2.2679999999999998]
["h2 высота меньшая,м",1.05,null,null,null,null,"Ширина нижняя d1, м",null,{"$f":"SQRT(I2^2-(B2-B3)^2)","v":2.1026944618750485}]
["d1 ширина нижняя, м",0.8]
["d2, длина карниза, м",{"$f":"SQRT(((B2-B3)*(B2-B3)+B4*B4))","v":1.167261752992875},null,"Количество ламелей, шт",{"$f":"CEILING(12.5*B5,1)","v":15}]
["b крепеж жесткий, м",0.04]
["c, крепеж подвижный, м ",1.4999999999999999E-2]
["угол β, рад, наклон карниза",{"$f":"ATAN((B2-B3)/B4)","v":0.81569192331622331},null,null,null,null,null,"d2"]
["угол β, град, наклон карниза",{"$f":"DEGREES(B8)","v":46.735704588928385},null,"Проверка угла β",{"$f":"IF(B9<=55,\"Нормально\",\"Недопустимо\")","v":"Нормально"}]
["угол α, град (зависит от β)",{"$f":"90-B9","v":43.264295411071615}]
["угол α, рад",{"$f":"RADIANS(B10)","v":0.75510440347867325}]
["a, высота, м (зависит от α)",{"$f":"B6*SIN(B11)","v":2.7414587960199639E-2}]
["№ ламели","Длина подложки, м",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Смещение по карнизу"]
[1,{"$f":"P14+0.015","v":1.8434574123320882},null,1.8280000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.04,{"$f":"B2-O14*SIN(B8)-B12-B7","v":1.8284574123320882}]
[2,{"$f":"P15+0.015","v":1.785201412916664},null,null,null,null," ",null,null,null,"  h1",null,null,null,0.12,{"$f":"$B$2-O15*SIN($B$8)-$B$12-$B$7","v":1.7702014129166641}]
[3,1.7269454135012396,null,null,null,"h2  ",null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,1.7119454135012397]
[4,1.6686894140858155,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.28000000000000003,1.6536894140858156]
[5,1.6104334146703911,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.36,1.5954334146703912]
[6,1.552177415254967,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.44,1.5371774152549671]
[7,1.4939214158395429,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.52,1.478921415839543]
[8,1.4356654164241185,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,1.4206654164241186]
[9,1.3774094170086943,null,null,null,null,null,null,null,null,"1-я ламель",null,null,null,0.68,1.3624094170086944]
[10,1.31915341759327,null,null,null,null,null," d1",null,null,null,null,null,null,0.76,1.3041534175932701]
[11,1.2608974181778458,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.84,1.2458974181778459]
[12,1.2026414187624217,null,null,null,null,"Мотор или механизм управления расположен ",null,null,null,null,null,null,null,0.92,1.1876414187624218]
[13,1.1443854193469976,null,null,null,null,"всегда в нижней части карниза",null,null,null,null,null,null,null,1,1.1293854193469977]
[14,1.0861294199315732,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.08,1.0711294199315733]
[15,1.0278734205161491,null,1.0129999999999999,null,null,"Угол β: ","55 гр. max",null,null,null,null,null,null,1.1599999999999999,1.0128734205161491]
[16,0.9696174211007248,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.24,0.95461742110072478]
[17,0.91136142168530054,null,null,null,null,"Держатели ламелей всегда двусоставные",null,null,null,null,null,null,null,1.32,0.89636142168530053]
[18,0.8531054222698764,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4,0.83810542226987639]
[19,0.79484942285445204,null,null,null,null,"Рассчитанные высоты ламелей являются актуальными ",null,null,null,null,null,null,null,1.48,0.77984942285445202]
[20,0.73659342343902789,null,null,null,null,"только для производства AMIGO GROUP",null,null,null,null,null,null,null,1.56,0.72159342343902788]
[21,0.67833742402360375,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.64,0.66333742402360374]
[22,0.62008142460817939,null,null,null,null,"Высота ламели реальная с держателем = Длина расч. - 2,5 см",null,null,null,null,null,null,null,1.72,0.60508142460817937]
[23,0.56182542519275525,null,null,null,null,"Высота ткани (как с обычным держателем) = Длина расч. - 4 см",null,null,null,null,null,null,null,1.8,0.54682542519275523]
[24,0.5035694257773311,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.88,0.48856942577733109]
[25,0.44531342636190679,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.96,0.43031342636190678]
[26,0.38705742694648265,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.04,0.37205742694648264]
[27,0.32880142753105829,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.12,0.31380142753105827]
[28,0.27054542811563415,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,0.25554542811563413]
[29,0.21228942870021,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2799999999999998,0.19728942870020999]
[30,0.15403342928478586,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.36,0.13903342928478585]
[31,9.5777429869361497E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.44,8.0777429869361497E-2]
[32,3.7521430453937347E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.52,2.2521430453937348E-2]
[33,-2.0734568961487017E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.6,-3.5734568961487016E-2]
[34,-7.8990568376911374E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.68,{"$f":"$B$2-O47*SIN($B$8)-$B$12-$B$7","v":-9.3990568376911374E-2}]
[35,-0.13724656779233529,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.76,-0.15224656779233531]
[36,-0.19550256720775944,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.84,-0.21050256720775945]
[37,-0.25375856662318358,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.92,-0.26875856662318359]
[38,-0.31201456603860817,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,-0.32701456603860818]
[39,-0.37027056545403231,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.08,-0.38527056545403232]
[40,-0.42852656486945645,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.16,-0.44352656486945646]
[41,-0.48678256428488098,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.24,-0.50178256428488099]
[42,-0.54503856370030479,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.32,-0.5600385637003048]
[43,-0.60329456311572938,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.4,-0.61829456311572939]
[44,-0.66155056253115352,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.48,-0.67655056253115353]
[45,-0.71980656194657766,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.56,-0.73480656194657767]
[46,-0.7780625613620018,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.64,-0.79306256136200182]
[47,-0.83631856077742639,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.72,-0.8513185607774264]
[48,-0.89457456019285009,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8,-0.9095745601928501]
[49,-0.95283055960827467,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.88,-0.96783055960827469]
[50,-1.0110865590236988,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.96,-1.0260865590236987]
[51,-1.069342558439123,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.04,-1.0843425584391229]
[52,-1.1275985578545471,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.12,-1.142598557854547]
[53,-1.1858545572699717,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.2,-1.2008545572699716]
[54,-1.2441105566853958,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.28,-1.2591105566853957]
[55,-1.30236655610082,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.3600000000000003,-1.3173665561008199]
[56,-1.3606225555162446,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.4400000000000004,-1.3756225555162445]
[57,-1.4188785549316678,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5199999999999996,-1.4338785549316677]
[58,-1.4771345543470924,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5999999999999996,-1.4921345543470923]
[59,-1.5353905537625165,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.68,-1.5503905537625164]
[60,-1.5936465531779407,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.76,-1.6086465531779406]
[61,-1.6519025525933653,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.84,-1.6669025525933652]
[62,-1.7101585520087894,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.92,-1.7251585520087893]
[63,-1.7684145514242136,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,-1.7834145514242135]
[64,-1.8266705508396381,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.08,-1.841670550839638]
[65,-1.8849265502550623,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.16,-1.8999265502550622]
[66,{"$f":"P79+0.015","v":-1.9431825496704864},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.24,{"$f":"$B$2-O79*SIN($B$8)-$B$12-$B$7","v":-1.9581825496704863}]
[67,-2.0014385490859103,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.32,-2.0164385490859105]
[68,-2.0596945485013349,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4,-2.0746945485013351]
[69,-2.1179505479167591,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.48,-2.1329505479167592]
[70,-2.1762065473321828,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.56,-2.1912065473321829]
[71,-2.2344625467476069,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.64,-2.249462546747607]
[72,-2.2927185461630311,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.72,-2.3077185461630312]
[73,-2.3509745455784552,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.8,-2.3659745455784553]
[74,-2.4092305449938802,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.88,-2.4242305449938804]
[75,-2.4674865444093044,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.96,-2.4824865444093045]
[76,-2.5257425438247285,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.04,-2.5407425438247286]
[77,-2.5839985432401527,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.12,-2.5989985432401528]
[78,-2.6422545426555768,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.2,-2.6572545426555769]
[79,-2.7005105420710009,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.28,-2.7155105420710011]
[80,-2.7587665414864251,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.36,-2.7737665414864252]